Text for specification

Descripción
conexión atornillada a presión, para terminales de cable
M10
60Classic
100Energy
185mm-System
centre feed unit

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	0,5 W
máxima intensidad de corriente (IEC):	630 A
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	59,7 kA

puntos de apriete
Suitable for aluminium cables.
When using aluminium cables, observe the maintenance instructions.

cualidad de materiales
Tornillos de conexión:
	Hexagon screw M10, length across flats 17
Cuerpo de terminal:
	steel, galvanized and chromized

Terminal body: nickel-plated Cu section
screw: hexagon screw with slot, galvanised, chromited

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01749000