Text for specification

Descripción
portafusibles sobre barras NH, 400 A
tornillo
talla 2/3P
40mm-System

Normas
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	400 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V
tensión nominal (IEC) DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	56,0 W
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) AC:	800 V
tensión máxima (IEC) DC:	800 V

for fuse links IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-201 size 2 up to 45W power dissipation

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	Resistencia a la temperatura hasta 130°C,
	autoextintor según UL 94,
	Resistencia a las corrientes de fuga CTI 600,
	Sin halógenos
Contactos:
	spring-loaded copper contacts, silver plated 
Tornillos de conexión:
	screw M10, galvanized, chromized

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
03694000