Text for specification

Descripción
TRITON^®Panel
base para fusibles D0, montaje en instalaciones de mando
E 14 / 16 A / 3P
protección contra contacto conforme a DGUV V3

Normas
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

homologaciónes
CCC

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	16 A
tensión nominal (IEC) AC:	400 V
tensión nominal (IEC) DC:	250 V

power dissipation at full load of the item:	1,2 W
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) AC:	440 V
tensión máxima (IEC) DC:	262 V
corriente de cortocircuito cuando se protege por fusibles:	50 kA

La dirección de alimentación marcada en el producto debe ser estrictamente tenida en cuenta. 

puntos de apriete
borne terminal :
1,5 - 35 mm² cables flexibles, directamente o con terminal,
1,5 - 10 mm² cables rígidos redondos
Par de apriete 4,0 Nm

(Cables flexibles  de máxima sección podrían no entrar cuando se usan terminales)

cualidad de materiales
Caja:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Tornillos de conexión:
	screw +/- (PZ2), galvanized, chromized 

Miscellaneous 
large clamping range, holder for label

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31288000