Text for specification

Descripción
peine, 1 polo, tipo puente, paso de 18 mm
100 A, 1 m de longitud
25 mm²
Accessories

Normas
IEC 61439-1:2020

homologaciónes
UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	100 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V
tensión nominal (IEC) DC:	1000 V

intensidad de corriente nominal (UL):	100 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
tensión nominal (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2,8 W
máxima intensidad de corriente admisible con alimentación central:	200 A
tensión de pico Uimp:	4 kV

SCCR: 100 kA with fuse Class J 200 A 

UL / CSA :
480V AC, with AES CC or AES 10x38 also 600V AC
100A for side feed
200A for centre feed

SCCR = 10kA
SCCR = 100kA for Class J 200A fuse

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31548000