Text for specification

Descripción
EQUES®60Classic
adaptador para embarrado de 600 A, 3 polos
140 x 270
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	600 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	630 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	44,5 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

SCCR: 65 kA with 140M-L, 140U-K, 140U-L / 480 V AC, 35 kA with 140M-L, 140U-K, 140U-L / 600 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32138000