Text for specification

Descripción
EQUES^®60Classic
adaptador para embarrado de 80 A
2 carriles de montaje ajustables
54 x 260, sin cables, con bornes 1,5-16 mm², accionamiento frontal
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	80 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	9,3 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) DC:	800 V

cualidad de materiales
Conductor insulation: 	temperature-resistant up to 105 °C

Miscellaneous 
Free phase selection.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32465000