Text for specification

Descripción
EQUES®60Classic
adaptador para embarrado de 32 A
1 carril de montaje ajustable
45 x 200, sin cables, con bornes elásticos 1,5-6 mm² desde la parte frontal
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2020

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	32 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	2,5 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) DC:	800 V

Miscellaneous 
Free phase selection.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32486000