Text for specification

Descripción
transformador de corriente de 1250 A/5 A
5 VA/clase 1
185Power

Normas
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

datos eléctricos
power dissipation at full load of the item:	2,5 W

cualidad de materiales
Material: polyamide
electro casting resin
temperature-resistant up to 120 °C

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32986000