Text for specification

Descripción
transformador de corriente de 150 A / 5 A
1,5 VA / clase 1
talla 1-3
185Power

Normas
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

datos eléctricos
power dissipation at full load of the item:	1,5 W

cualidad de materiales
Material: polyamide
electro casting resin
temperature-resistant up to 120 °C
secondary connection: teflon isolated Cu braid

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33744000