Text for specification

Descripción
MOTUS^®C14 CrossBoard Connect Plus
Arrancador electrónico de motor, 1 o 3 polos conmutables
0,1 - 6,6 A Arrancador directo e inversor de giro
con IO-Link interface, con display

Normas
IEC 60947-1:2007 + A1:2010
IEC 60947-4-2:2011

homologaciónes
UL, CCC

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	6,6 A
tensión nominal (IEC) AC:	500 V

intensidad de corriente nominal (UL):	6,6 A
tensión nominal (UL) AC:	480 V

power dissipation at full load of the item:	20,0 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	500 V
tensión de pico Uimp:	4 kV

SCCR:	100 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
36262000A