Text for specification

Descripción
CrossMT
measuring module 100 A
for measurement and monitoring of electrical values
with IO-Link interface, with status LEDs

Normas
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 + A3:2020
IEC 60947-6-1:2021

homologaciónes
UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	100 A
tensión nominal (IEC) AC:	600 V

intensidad de corriente nominal (UL):	100 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
tensión de pico Uimp:	4 kV

SCCR:	7,5 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
36400000A