Text for specification

Descripción
pletina flexible, estañada, aislada
4x 15.5 x 0.8
279 A, longitud 2 m
Accessories

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	279 A

power dissipation at full load of the item:	66,1 W

Miscellaneous 
Tin-plated Cu bars considerably reduce the effort of preparing the contact points.
The Cu busbars are effectively protected against aggressive media.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01089000