Text for specification

Descripción
borne de conexión de embarrado de 520 A
55 mm
30Compact 3P
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	3,9 W
máxima intensidad de corriente (IEC):	520 A
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	63,1 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01166000