Text for specification

Descripción
conexión atornillada a presión, para terminales de cable
M8
60Classic
100Energy
185mm-System
centre feed unit

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	0,5 W
máxima intensidad de corriente (IEC):	490 A
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	35,5 kA

puntos de apriete
Suitable for aluminium cables.
When using aluminium cables, observe the maintenance instructions.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01514000