Text for specification

Descripción
CRITO®
borne para perfil
800 - 1600 mm²
espacio de apriete 81 x 20-42
60Classic
185mm-System
centre feed unit

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	1.600 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	1.800 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
máxima intensidad de corriente admisible con alimentación central:	2.500 A
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	101 kA

SCCR:	25 kA

puntos de apriete
terminal space 81 x 20-42
2 terminal screws M12

Miscellaneous 
also rigid copper busbars can be connected if they are installed without mechnical tension 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01934000