Text for specification

Descripción
SECUR®Panel
seccionador para fusibles D0 de hasta 63 A
2P

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

homologaciónes
VDE, CCC

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	63 A
tensión nominal (IEC) AC:	400 V
tensión nominal (IEC) DC:	130 V

AC-22B (400V)

DC-22B (130 V)

power dissipation at full load of the item:	5,2 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	500 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

for fuse links and gauge rings as per DIN VDE 0636-3 IEC / HD 60269-3
utilisation category as per VDE 0638 : AC-22

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31313000A