Text for specification

Descripción
CUSTO®60Classic
base para fusibles D, montaje en embarrado, 57 mm
protección contra contacto, anillo de ajuste
E 33/3P
60Classic

Normas
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	63 A
tensión nominal (IEC) AC:	500 V
tensión nominal (IEC) DC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	10,0 W
tensión de pico Uimp:	4 kV
tensión máxima (IEC) AC:	725 V
tensión máxima (IEC) DC:	630 V
corriente de cortocircuito cuando se protege por fusibles:	50 kA

Contacting of the fuse links on the 	busbar via silvered copper plate

Puede ser usado como derivador de circuitos secundarios del embarrado. La aplicación como alimentador del embarrado no es aceptada. 

as per DIN VDE 0636 Part 3011, also 690V

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31947000