Text for specification

Descripción
EQUES®60Classic
adaptador para embarrado de 160 A, 3 polos
90 x 200
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2020

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	160 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	125 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	12,0 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

SCCR: 150 kA with 3VA51 125 A / 240 V AC, 65 kA with 3VA10, 3VA11, 3VA51, HGG, LGG, NGG 125 A / 480 V AC, 25 kA with 3VA51 125 A / 600 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32028000A