Text for specification

Descripción
EQUES®60Classic
adaptador para embarrado de 32 A
para el arrancador directo Schneider Electric GV2M, GV2P
45 x 260, con cables 10 AWG (6 mm²)
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	32 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	32 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2,5 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

SCCR: 50 kA with GV2P 32 A / 480 V AC, 65 kA with GV2P 25 A / 480 V AC, 30 kA with GV2P 12,5 A / 600 V AC 

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32438000