Text for specification

Descripción
CrossLink®60Classic
Piezas de repuesto adaptador para embarrado 160 A
adaptador base para barras
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2020

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	160 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V
tensión nominal (IEC) DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	11,9 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) AC:	725 V
tensión máxima (IEC) DC:	462 V

Miscellaneous 
Spare slot mounting, busbar cover
Simple and safe clicking into place and making contact
Busbar supports can be mounted above each other for flat busbars

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32594000