Text for specification

Descripción
EQUES^®CrossBoard
adaptador de 45 A
1 carril de montaje ajustable, con cables de 8 AWG (10 mm²)
45 x 160

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
IEC (CB), UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	45 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	45 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2,9 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonic compressed.
Click mechanism when pushing onto the CrossBoard®.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32692000A