Text for specification

Descripción
QUADRON^®Panel
seccionador NH, talla 00, 160 A, montaje en superficie
brida de 70 mm²

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

homologaciónes
IEC (CB), UL, CCC

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	160 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V
tensión nominal (IEC) DC:	440 V

intensidad de corriente nominal (UL):	160 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

AC-23B (400V)
AC-23B (500V/125A)
AC-22B (690V)
AC-21B (690V)
AC-20B (1000V) at pollution degree 2

visible information required if used at more than 690V AC: do not switch under load

DC specifications: 2 current paths (L1,L3) in series
DC-22B (220V)
DC-22B (440V/125A)
DC-21B (440V)
DC-20B (1000V) at pollution degree 2

visible information required if used at more than 440V DC: do not switch under load

power dissipation at full load of the item:	7,0 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) DC:	800 V

SCCR:	100 kA

Entsprechend den angegeben AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind gewisse Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. Nähere Informationen auf Anfrage.
Bei Verwendung als Trennschalter ist die Einhaltung der Abstände nicht erforderlich.

Degree of protection IP30 at front, degree of protection near terminal depends on installation

puntos de apriete
terminal tipo abrazadera : 
1,5 - 70 mm² 
cables flexibles con terminal, 
cables redondos trenzados, 
plet. flex. max. 12 mm wide, max. 10 mm thick
Par de apriete 3 Nm

(Cables flexibles  de máxima sección podrían no entrar cuando se usan terminales)

Miscellaneous 
For safe connection of the leads, the shock protection is split into 2. Self-closing inspection holes are available in the cover.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33199000