Text for specification

Descripción
CAPUS®Panel
interruptor-seccionador de 3 polos + N
borne brida 16 - 50 mm² / AWG 6 - 1, maneta amarilla-roja
80 A

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

homologaciónes
UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	80 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	80 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

AC-23 A (690 V / 63 A)
AC-23 A (415 V / 80 A)
AC-22 A (690 V / 80 A)
AC-21 A (690 V / 80 A)

power dissipation at full load of the item:	5,2 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	8 kV
capacidad de cerrar a cortocircuito:	3,5 kA

puntos de apriete
für Anwendungen nach IEC / EN :
16 - 50 mm² feindrähtig und rund mehrdrähtig
16 mm² rund eindrähtig
Md 3,5 Nm

50 mm² feindrährig mit Aderendhülse
Md 4,2 .... Nm ?

für Anwendungen nach UL / CSA :
AWG 6 - 1
31 lb-in

Miscellaneous 
lockable in 0-position with a padlock (max. 5 mm diameter) 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33889000A