Text for specification

Descripción
soporte para barras, lateral
centre feed unit

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
UL

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	690 V
tensión nominal (UL) AC:	600 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	1000 V
tensión de pico Uimp:	8 kV

can also be used for 4-pole busbar systems

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
35008000