Text for specification

Descripción
MOTUS^®CrossBoard
Arrancador híbrido de motor, 3 polos
unidad electrónica 1,5 - 7 A Arrancador directo e inversor de giro con IO-Link / interruptor para cargas resistivas 1,5 - 9 A
con IO-Link interface

Normas
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-4-2:2011
IEC 61508-1:2010
ISO 13849-1:2015

homologaciónes
UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	9 A
tensión nominal (IEC) AC:	500 V

intensidad de corriente nominal (UL):	7,6 A
tensión nominal (UL) AC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	12,0 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	550 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC  

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
36131000A