Text for specification

Descripción
OMUS^®30Compact
interruptor híbrido, 1 o 3 polos conmutables
interruptor para cargas resistivas 25.0A, para aplicación IEC
30Compact 3P

Normas
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-4-3:2014

homologaciónes
IEC (CB)

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	25 A
tensión nominal (IEC) AC:	400 V

power dissipation at full load of the item:	20,0 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	500 V
tensión de pico Uimp:	2,5 kV

Miscellaneous 
Up to 25A continuous current, including power monitoring
3 phase switching or independent phase switching is possible
Built-in functions for energy supply, fuse protection and switching
More than 30 million operating cycles through hybrid technology 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
36152000A