Text for specification

Désignation
CRITO®
borne de raccordement pour rail PE/N
35 mm²
pour barrettes PE et N 01126 - 01130
Accessories

Normes
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	400 V
Tension maximale IEC CA:	500 V

Points de raccordement
1.5 - 25mm² flexible with wire-end ferrule
1.5 - 10mm² solid round 
only for maximum tightening torque:
16mm² stranded round

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01114000