Text for specification

Désignation
CRITO^®30Compact
module de raccordement PE + N
10 - 120 mm²
30Compact 5P

Normes
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	690 V
Tension maximale IEC CA:	1000 V
Tension maximale IEC CC:	1500 V

rated peak withstand current  I_pk max.:	35,4 kA

Points de raccordement
16 - 120 mm² / AWG 6 - 250 MCM flexible cables, directly
10 - 120 mm² / AWG 7 - 250 MCM flexible cables with wire-end ferrule
16 - 150 mm² / AWG 6 - 300 MCM stranded round cables
10 mm² rigid cables
lam. Cu 12x4 - 15,5x10
Md 12 - 12,5 Nm / 106 lb-in

(flexible cables of maximum cross-section may not fit when using wire-end ferrule)

Charactéristiques des matériaux
Embase:
	tenue en température 125°C, 
	auto-extinguible conf. à l'UL 94, 
	tenue au courant de fuite CTI 200
Cover:
	tenue en température 125°C, 
	auto-extinguible conf. à l'UL 94, 
	tenue au courant de fuite CTI 200

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01427000