Text for specification

Désignation
enveloppe de protection contre les contacts accidentels pour raccords longitudinaux pour barres
3 pôles, montage frontal et arrière, largeur de recouvrement 115 mm
montage sur 2 supports de jeu de barres 01430 avec entraxe de 100 mm
185Power

Normes
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbations
UL

Charactéristiques électriques

Charactéristiques des matériaux
Embase:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01482000A