Text for specification

Désignation
support PE/N
1 pôle, enfichable sur 01500 ou montage séparé
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	690 V
rated voltage (UL) AC:	600 V

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV
Tension maximale IEC CA:	1000 V
Tension maximale IEC CC:	1500 V

Charactéristiques des matériaux
Plastic screw:

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01489000