Text for specification

Désignation
CUSTO®60Classic
Embase de fusible D0, pour jeu de barres, 27 mm
E 18 / 3P
60Classic

Normes
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Approbations
VDE

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	63 A
Tension assignée (IEC) CA:	400 V
Tension assignée (IEC) CC:	250 V

power dissipation at full load of the item:	5,9 W
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV
Tension maximale IEC CA:	440 V
Tension maximale IEC CC:	262 V
short-circuit strength when protected by fuses:	50 kA

Direct contact of the fuse links on the busbar

for fuse links and gauge rings as per DIN VDE 0636-3 IEC / HD 60269-3

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01492000