Text for specification

Désignation
CAPUS®Panel
interrupteur-sectionneur à 3 pôles
vis M10, poignée gris graphite
400 A

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Approbations
CCC

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	400 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

power dissipation at full load of the item:	38,4 W

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	8 kV
rated making capacity:	26,5 kA

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads) 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
23004000AD