Text for specification

Désignation
CAPUS^®Panel
interrupteur-sectionneur à 4 pôles
borne à cage 6 - 70 mm², poignée gris graphite
160 A

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Approbations
CCC

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	160 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

power dissipation at full load of the item:	15,6 W

rated isolation voltage U_i AC:	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	8 kV
rated making capacity:	17,6 kA

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads) 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
23012000AD