Text for specification

Désignation
cache pour connexion haut et bas
pour recouvrir toutes les bornes d'un côté de l'interrupteur, transparent
für 3P, 3P+N, 4P

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
23919000AD