Text for specification

Désignation
borne de raccordement
2x 95 - 240 mm²

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	750 A
current capacity (IEC) max.:	750 A

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
23930000AD