Text for specification

Désignation
EQUES^®60Classic
adaptateur de jeu de barres 100 A
für Leistungsschalter Eaton CCP-3-100CF, TCFH100N
81 x 200, avec câbles AWG 4 (25 mm²)
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	80 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	100 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	7,3 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

SCCR: 100 kA with fuses Class CC, CF, J or T 100 A / 600 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 125 A / 480 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32026000A