Text for specification

Désignation
module PE/N
encliquetable dans l'Adaptateur pour jeu de barres des deux côtés
18 x 242
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

power dissipation at full load of the item:	1,4 W

rated isolation voltage Ui AC:	690 V

Connecting terminals 16 mm² top and bottom

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32146000