Text for specification

Désignation
EQUES^®60Classic
adaptateur de jeu de barres 250 A, à 3 pôles
105 x 190
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	250 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	250 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	15,6 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

SCCR: 50 kA with NSX250 / 600 V  AC, max. busbar support distance 400 mm, 25 kA with NSX250 / 600 V  AC, 65 kA with NSX250 / 480 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32156000