Text for specification

Désignation
EQUES®60Classic
adaptateur de jeu de barres, 250 A
bornes 35 - 120 mm², en haut
110 x 320
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	250 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	250 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	34,6 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV
Tension maximale IEC CC:	800 V

rated peak withstand current  Ipk max.:	55,8 kA

Miscellaneous 
Movable fastening rails with M4 slide nuts for safe mounting of the switching devices.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32168000