Text for specification

Désignation
EQUES®60Classic
adaptateur de jeu de barres 45 A
2 rails DIN réglables
54 x 260, avec partie supérieure amovible et câbles AWG 8 (10 mm²)
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	45 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	45 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	5,5 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

SCCR: 65kA with any DIVQ/7 circuit breaker 40A / 480V AC 

Charactéristiques des matériaux
Conductor insulation: 	temperature-resistant up to 105 °C

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32416000