Text for specification

Désignation
EQUES®60Classic
support de composant jeu de barres
2 rails DIN réglables
54 x 260, avec partie supérieure amovible, sans connexion électrique
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	690 V
rated voltage (UL) AC:	600 V

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32426000