Text for specification

Désignation
EQUES^®60Classic
adaptateur de jeu de barres 160 A, à 3 pôles
92 x 200
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	160 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	160 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	17,7 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

Charactéristiques des matériaux
Conductor insulation: 	PVC, 	temperature-resistant up to 105 °C

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32570000