Text for specification

Désignation
CrossLink®60Classic
adaptateur 160 A de remplacement pour jeu de barres
base pour adaptateur pour jeu de barres
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	160 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V
Tension assignée (IEC) CC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	11,9 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV
Tension maximale IEC CA:	725 V
Tension maximale IEC CC:	462 V

Miscellaneous 
Spare slot mounting, busbar cover
Simple and safe clicking into place and making contact
Busbar supports can be mounted above each other for flat busbars

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32594000