Text for specification

Désignation
EQUES^®60Classic
adaptateur de jeu de barres 210 A, à 3 pôles
105 x 240
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	210 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

power dissipation at full load of the item:	18,0 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32597000A