Text for specification

Désignation
CrossLink^®30Compact
adaptateur pour jeu de barre 125 A
spare part
 49,5 mm x 160 mm uniquement pour utilisation avec QU-NH000
30Compact 3P

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	125 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

power dissipation at full load of the item:	4,0 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32619000A