Text for specification

Désignation
EQUES^®60Classic
adaptateur de jeu de barres 80 A
pour démarreur direct Siemens Sirius taille S2, longueur 260 mm
54 x 260, avec câbles 25 mm² (AWG 4), connexion au système par le haut
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	80 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	80 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	7,3 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32663000A