Text for specification

Désignation
EQUES^®CrossBoard
adaptateur 32 A
1 rail DIN réglable, avec câbles AWG 10 (6 mm²)
45 x 160

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
IEC (CB), UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	32 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	30 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2,1 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

Charactéristiques des matériaux
Boîtier:
	temperature stability 125°C,
	self-extinguishing in acc. to UL 94,
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Rail DIN:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 550,
	halogen-free

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonic compressed.
Click mechanism when pushing onto the CrossBoard®.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32684000A