Text for specification

Désignation
unité d'alimentation centrale 1250 A
largeur d'armoire 800 mm
centre feed unit

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	1 250 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	1 200 A
rated voltage (UL) AC:	480 V

power dissipation at full load of the item:	66,8 W

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	8 kV

rated peak withstand current  Ipk max.:	84 kA

4-pole busbar system, can be retrofitted

Miscellaneous 
Clear construction and undrilled connection technology enable safe and cost-efficient solutions to problems.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
35006000