Text for specification

Désignation
adaptateur 25 A de remplacement pour jeu de barres
base pour adaptateur pour jeu de barres
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	25 A
Tension assignée (IEC) CA:	400 V
rated voltage (UL) AC:	500 V

rated isolation voltage Ui AC:	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	4 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
36207000A