Text for specification

Désignation
CRITO®
borne pour conducteurs plats
40 x 25
60Classic
100Energy
185mm-System
centre feed unit

Normes
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	690 V
current capacity (IEC) max.:	1 250 A
Tension maximale IEC CA:	1000 V
Tension maximale IEC CC:	1500 V

rated peak withstand current  Ipk max.:	80,9 kA

Miscellaneous 
Indication of nominal cross-section and tightening torque marked on the terminal.
Terminal can be subsequently fitted onto and removed from mounted busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01092000